|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|B##LENGTH##MILLIMETERS|M##LENGTH##MILLIMETERS|J##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CUC 20-10-BACE|50|50|354|158|90|245|118|213|163|108|138|10.5|13|https://wellmix-pump.ru|6.2|1.0|220|Wellmix CUC 20-10-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 20-10-BACE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=13 м, 220 В|15|15|CUC 20-10-BACE|1|1|11019927|Прочее||
CUC 20-20-BACE|50|50|472|204|136|262|118|213|168|108|138|19|29|https://wellmix-pump.ru|13|1.85|220|Wellmix CUC 20-20-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 20-20-BACE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=29 м, 220 В|25|25|CUC 20-20-BACE|1|1|11019925|Прочее||
CUC 20-10T-BACE|50|50|354|158|90|220|118|213|163|108|138|10.5|13|https://wellmix-pump.ru|2.4|1.0|380|Wellmix CUC 20-10T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 20-10T-BACE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=13 м, 380 В|15|15|CUC 20-10T-BACE|1|3|11019926|Прочее||
CUC 20-20T-BACE|50|50|431|204|136|225|118|213|163|108|138|19|29|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CUC 20-20T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 20-20T-BACE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=29 м, 380 В|25|25|CUC 20-20T-BACE|1|3|11019924|Прочее||
CUC 20-30T-BACE|50|50|538|249|181|230|118|213|168|108|138|30|44|https://wellmix-pump.ru|6.3|3.0|380|Wellmix CUC 20-30T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 20-30T-BACE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=44 м, 380 В|29|29|CUC 20-30T-BACE|1|3|11019923|Прочее||
CUC 20-40T-BACE|50|50|602|338|226|279|132|227|190|190|140|40|54|https://wellmix-pump.ru|9.6|4.0|380|Wellmix CUC 20-40T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 20-40T-BACE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=54 м, 380 В|34|34|CUC 20-40T-BACE|1|3|11019922|Прочее||
