|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|Номинальный диаметр рабочего колеса##LENGTH##MILLIMETERS|a##LENGTH##MILLIMETERS|f##LENGTH##MILLIMETERS|h##LENGTH##MILLIMETERS|h1##LENGTH##MILLIMETERS|n##LENGTH##MILLIMETERS|n1##LENGTH##MILLIMETERS|n2##LENGTH##MILLIMETERS|b##LENGTH##MILLIMETERS|s##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
NBW 125-100-160-15.0/2-380-G-BQQE|125|100|160|130|788|431|185|345|262|340|110|16|28|35|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 125-100-160-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 125-100-160-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=35 м, 380 В|143|143|NBW 125-100-160-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069930|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/01e/jc0ipojux4238wnxi2lb6aja1xxwo1xx.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1263/?oid=1322&vjl=1322
NBW 125-100-160-18.5/2-380-G-BQQE|125|100|160|130|788|431|185|345|262|340|110|16|32|38.5|https://wellmix-pump.ru|34.7|18.5|380|Wellmix NBW 125-100-160-18.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 125-100-160-18.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=38.5 м, 380 В|150|150|NBW 125-100-160-18.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069929|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bda/dhmg3y4ymo4ctlu24oflsjz0cdoue6um.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1263/?oid=1322&vjl=1322
NBW 125-100-160-22.0/2-380-G-BQQE|125|100|160|130|788|431|185|345|262|340|110|16|34|43|https://wellmix-pump.ru|41.1|22.0|380|Wellmix NBW 125-100-160-22.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 125-100-160-22.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=43 м, 380 В|183|183|NBW 125-100-160-22.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069928|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/108/0e29sz6bnmjehq4uavg07z2023d6wp22.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1263/?oid=1322&vjl=1322
