|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 10-10-BQCE|40|40|383|185|96|100|206|158|125|11|15|https://wellmix-pump.ru|4.6|0.65|220|Wellmix CMI 10-10-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-10-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=15 м, 220 В|10|10|CMI 10-10-BQCE|1|1|28019914|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4f9/c6q1jdpwllii3f9b2dyibrlf2w045o2n/CMI-10_10-28019914.pdf
CMI 10-10T-BQCE|40|40|383|185|96|100|212|158|125|11|15|https://wellmix-pump.ru|1.6|0.65|380|Wellmix CMI 10-10T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-10T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=15 м, 380 В|10|10|CMI 10-10T-BQCE|1|3|28019913|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3ef/zwcsimtu0cch867khovq0p1ggohii6i0/CMI-10_10T-28019913.pdf
CMI 10-20-BQCE|40|40|402|200|96|100|214|158|125|25|31|https://wellmix-pump.ru|7.7|1.2|220|Wellmix CMI 10-20-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-20-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=31 м, 220 В|12|12|CMI 10-20-BQCE|1|1|28019912|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d25/oq8d8s7deiykshtbbmq1quz5qaqyuc9j/CMI-10_20-28019912.pdf
CMI 10-20T-BQCE|40|40|402|200|96|100|217|158|125|25|31|https://wellmix-pump.ru|2.8|1.2|380|Wellmix CMI 10-20T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-20T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=31 м, 380 В|12|12|CMI 10-20T-BQCE|1|3|28019911|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c33/90v1mcnd77ah8ha7qk1zhd17js44opow/CMI-10_20T-28019911.pdf
CMI 10-30-BQCE|40|40|448|200|140|100|244|199|160|38|46|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 10-30-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-30-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=46 м, 220 В|22|22|CMI 10-30-BQCE|1|1|28019910|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/917/0ool7g7dbr3d25m7mkkv17wnrlu8eixq/CMI-10_30-28019910.pdf
CMI 10-30T-BQCE|40|40|448|200|140|100|212|199|160|38|46|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 10-30T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-30T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=46 м, 380 В|22|22|CMI 10-30T-BQCE|1|3|28019909|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/df8/ziz1fkegexlxs0iwh1w04kqz0f3mv1mu/CMI-10_30T-28019909.pdf
CMI 10-40T-BQCE|40|40|498|230|140|130|212|199|160|51|62|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 10-40T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-40T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=62 м, 380 В|25|25|CMI 10-40T-BQCE|1|3|28019908|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c7a/45kr85rchb349wzs0kf1jthjetih5ww8/CMI-10_40T-28019908.pdf
CMI 10-50T-BQCE|40|40|558|290|140|190|212|199|160|65|78|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 10-50T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 10-50T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=78 м, 380 В|26|26|CMI 10-50T-BQCE|1|3|28019907|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4677/?oid=4678&vjl=4678|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/94b/c8d139jhat7uhhzebuh1nqhkq4eubciu/CMI-10_50T-28019907.pdf
