|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 12-10B-BQCE|40|40|377|185|96|100|206|158|125|10|13|https://wellmix-pump.ru|5.2|0.75|220|Wellmix CMI 12-10B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-10B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=13 м, 220 В|11|11|CMI 12-10B-BQCE|1|1|28019897|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bdd/mtt7m6l6llew23fy12w27jce6x5ka1l2/CMI-12_10B-28019897.pdf
CMI 12-10BT-BQCE|40|40|377|185|96|100|212|158|125|10|13|https://wellmix-pump.ru|1.8|0.75|380|Wellmix CMI 12-10BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-10BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=13 м, 380 В|11|11|CMI 12-10BT-BQCE|1|3|28019896|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/551/3xywca2x35blzpfibbzs45wq044urh0l/CMI-12_10BT-28019896.pdf
CMI 12-20B-BQCE|40|40|402|200|96|100|214|158|125|20|25|https://wellmix-pump.ru|7|1.1|220|Wellmix CMI 12-20B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-20B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=25 м, 220 В|12|12|CMI 12-20B-BQCE|1|1|28019895|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6b2/ryi3387s833dk2lel3ty1d3cvymrk016/CMI-12_20B-28019895.pdf
CMI 12-20BT-BQCE|40|40|402|200|96|100|217|158|125|20|25|https://wellmix-pump.ru|2.6|1.1|380|Wellmix CMI 12-20BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-20BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=25 м, 380 В|12|12|CMI 12-20BT-BQCE|1|3|28019894|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/280/ir8sef094y78g9d53g3n1xkvb0viwwlp/CMI-12_20BT-28019894.pdf
CMI 12-30B-BQCE|40|40|449|200|140|100|244|199|160|30|38|https://wellmix-pump.ru|13|1.85|220|Wellmix CMI 12-30B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-30B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=38 м, 220 В|22|22|CMI 12-30B-BQCE|1|1|28019893|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/40e/mzohijibyvat1pdw4syd8nd73ub2ijwu/CMI-12_30B-28019893.pdf
CMI 12-30BT-BQCE|40|40|402|200|96|100|217|158|125|30|38|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CMI 12-30BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-30BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=38 м, 380 В|22|22|CMI 12-30BT-BQCE|1|3|28019892|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/941/jmws5wwd2l5l911ebkqacwzz8hlp6we2/CMI-12_30BT-28019892.pdf
CMI 12-40B-BQCE|40|40|479|200|140|130|244|199|160|40|51|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 12-40B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-40B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=51 м, 220 В|23|23|CMI 12-40B-BQCE|1|1|28019891|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/05b/qmtaramijqs35y9jdpfdsqqmfp510hgb/CMI-12_40B-28019891.pdf
CMI 12-40BT-BQCE|40|40|438|200|96|130|217|158|125|40|51|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 12-40BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-40BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=51 м, 380 В|23|23|CMI 12-40BT-BQCE|1|3|28019890|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/326/er8cfsij3iecop6ejy2f6n0ebawoowlh/CMI-12_40BT-28019890.pdf
CMI 12-50BT-BQCE|40|40|539|290|140|190|212|199|160|50|65|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 12-50BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-50BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=65 м, 380 В|26|26|CMI 12-50BT-BQCE|1|3|28019889|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4696/?oid=4697&vjl=4697|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/95f/duvv1o1ldamrl3tja213j99vhdxi8j22/CMI-12_50BT-28019889.pdf
