|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 16-10-BQCE|50|50|408|215|96|130|209|158|125|10|12|https://wellmix-pump.ru|6.2|1|220|Wellmix CMI 16-10-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-10-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=12 м, 220 В|13|13|CMI 16-10-BQCE|1|1|28019888|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3f0/f33tjqcsfuu10toc430di7e7yzsjiogm/CMI-16_10-28019888.pdf
CMI 16-10T-BQCE|50|50|408|215|96|130|212|158|125|10|12|https://wellmix-pump.ru|2.4|1|380|Wellmix CMI 16-10T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-10T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=12 м, 380 В|13|13|CMI 16-10T-BQCE|1|3|28019887|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/000/zi88ck63ht5qimo5s2dcz3y05e7zyck5/CMI-16_10T-28019887.pdf
CMI 16-20-BQCE|50|50|439|230|96|130|232|158|125|20|26|https://wellmix-pump.ru|9.2|1.5|220|Wellmix CMI 16-20-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-20-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=26 м, 220 В|16|16|CMI 16-20-BQCE|1|1|28019886|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/40e/9kircqsyc63wpflpa1wjlov62vfvkjhw/CMI-16_20-28019886.pdf
CMI 16-20T-BQCE|50|50|439|230|96|130|217|158|125|20|26|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|Wellmix CMI 16-20T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-20T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=26 м, 380 В|16|16|CMI 16-20T-BQCE|1|3|28019885|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a8c/9db8urwol4757wozcve769vhagdfqlkg/CMI-16_20T-28019885.pdf
CMI 16-30-BQCE|50|50|480|230|140|130|244|199|160|30|40|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 16-30-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-30-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=40 м, 220 В|22|22|CMI 16-30-BQCE|1|1|28019884|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/64c/lglmnjdjan4gpshzhub7me0nmtwuq2ut/CMI-16_30-28019884.pdf
CMI 16-30T-BQCE|50|50|480|230|140|130|212|199|160|30|40|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 16-30T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-30T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=40 м, 380 В|22|22|CMI 16-30T-BQCE|1|3|28019883|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/455/0ietb28u1s4r6e2n1i3vkvqo3n8fs6fr/CMI-16_30T-28019883.pdf
CMI 16-40T-BQCE|50|50|545|275|140|175|212|199|160|40|53|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 16-40T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 16-40T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=53 м, 380 В|27|27|CMI 16-40T-BQCE|1|3|28019882|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4706/?oid=4707&vjl=4707|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ce7/934oe0mv0k06ledm4jwxdniukjz82gwk/CMI-16_40T-28019882.pdf
