|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 8-10-BQCE|40|40|377|185|96|100|206|158|125|11|17|https://wellmix-pump.ru|3.8|0.55|220|Wellmix CMI 8-10-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-10-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=17 м, 220 В|10|10|CMI 8-10-BQCE|1|1|28019939|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/aae/9yytrcmb95ao4xta4ju5wnslh4llx9ls/CMI-8_10-28019939.pdf
CMI 8-10T-BQCE|40|40|377|185|96|100|212|158|125|11|17|https://wellmix-pump.ru|1.4|0.55|380|Wellmix CMI 8-10T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-10T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=17 м, 380 В|10|10|CMI 8-10T-BQCE|1|3|28019938|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/8a1/byxvcvp7hg3fy4gtkgahxofcau4kuho1/CMI-8_10T-28019938.pdf
CMI 8-15-BQCE|40|40|377|185|96|100|206|158|125|17|28|https://wellmix-pump.ru|5.2|0.75|220|Wellmix CMI 8-15-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-15-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=28 м, 220 В|11|11|CMI 8-15-BQCE|1|1|28019937|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/6cb/wvsias2m175g14lnvktp4zwwo9mpa1zf/CMI-8_15-28019937.pdf
CMI 8-15T-BQCE|40|40|377|185|96|100|212|158|125|17|28|https://wellmix-pump.ru|1.8|0.75|380|Wellmix CMI 8-15T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-15T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=28 м, 380 В|11|11|CMI 8-15T-BQCE|1|3|28019936|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d27/icwe799mvtc3kwozqdrbpzg9ksbmxc5e/CMI-8_15T-28019936.pdf
CMI 8-20-BQCE|40|40|377|200|96|100|206|158|125|22|34|https://wellmix-pump.ru|6.2|1|220|Wellmix CMI 8-20-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-20-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=34 м, 220 В|13|13|CMI 8-20-BQCE|1|1|28019935|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/638/qts4hx6w8zyz18b9qd22io4h67t01h76/CMI-8_20-28019935.pdf
CMI 8-20T-BQCE|40|40|377|200|96|100|212|158|125|22|34|https://wellmix-pump.ru|2.4|1|380|Wellmix CMI 8-20T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-20T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=34 м, 380 В|13|13|CMI 8-20T-BQCE|1|3|28019934|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c4b/8dhff4lzxwu25jxdhecmf8o84jvwfs2t/CMI-8_20T-28019934.pdf
CMI 8-25-BQCE|40|40|408|200|96|100|232|158|125|31|49|https://wellmix-pump.ru|9.2|1.5|220|Wellmix CMI 8-25-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-25-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=49 м, 220 В|16|16|CMI 8-25-BQCE|1|1|28019933|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d88/jk7t70pl0cdryxhg5sw1zwnvbcgly9vb/CMI-8_25-28019933.pdf
CMI 8-25T-BQCE|40|40|408|200|96|100|217|158|125|31|49|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|Wellmix CMI 8-25T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-25T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=49 м, 380 В|16|16|CMI 8-25T-BQCE|1|3|28019932|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/14f/3hwno6r7zqkqoke58q3zaz529ail2rlj/CMI-8_25T-28019932.pdf
CMI 8-30-BQCE|40|40|449|200|140|100|244|199|160|36|56|https://wellmix-pump.ru|13|1.85|220|Wellmix CMI 8-30-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-30-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=56 м, 220 В|21|21|CMI 8-30-BQCE|1|1|28019931|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/dff/tomccwu6eci0ioeqpfiuv22zj21iiwfp/CMI-8_30-28019931.pdf
CMI 8-30T-BQCE|40|40|408|200|96|100|217|158|125|36|56|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CMI 8-30T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-30T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=56 м, 380 В|21|21|CMI 8-30T-BQCE|1|3|28019930|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/554/17rhg2awzf7kz2otltmay7uvnnzfkzvb/CMI-8_30T-28019930.pdf
CMI 8-35-BQCE|40|40|479|230|140|130|244|199|160|41|62|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 8-35-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-35-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=62 м, 220 В|22|22|CMI 8-35-BQCE|1|1|28019929|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0d6/9afe7bvbs919adjnpo32x3btbm9kssi7/CMI-8_35-28019929.pdf
CMI 8-35T-BQCE|40|40|438|230|96|130|217|158|125|41|62|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 8-35T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-35T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=62 м, 380 В|22|22|CMI 8-35T-BQCE|1|3|28019928|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/8b2/x4tai1cmv2n0m5qay6o8xj3v0mz5h9kc/CMI-8_35T-28019928.pdf
CMI 8-40-BQCE|40|40|479|230|140|130|244|199|160|47|68|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 8-40-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-40-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=68 м, 220 В|23|23|CMI 8-40-BQCE|1|1|28019927|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/532/oaiw1lg0rikl97clfgf6cpzsrbt7v7f0/CMI-8_40-28019927.pdf
CMI 8-40T-BQCE|40|40|438|230|96|130|217|158|125|47|68|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 8-40T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-40T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=68 м, 380 В|23|23|CMI 8-40T-BQCE|1|3|28019926|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4650/?oid=4655&vjl=4651|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cf9/q7x5cb36sdy2gklsu73p20qjmrkyks42/CMI-8_40T-28019926.pdf
