|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 12-10-BQCE|40|40|377|185|96|100|206|158|125|14|20|https://wellmix-pump.ru|6.2|1|220|Wellmix CMI 12-10-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-10-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=20 м, 220 В|11|11|CMI 12-10-BQCE|1|1|28019906|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/fda/ez9wzdyn6w3w9vbmgj8y9kksmhyudyr6/CMI-12_10-28019906.pdf
CMI 12-10T-BQCE|40|40|377|185|96|100|212|158|125|14|20|https://wellmix-pump.ru|2.4|1|380|Wellmix CMI 12-10T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-10T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=20 м, 380 В|11|11|CMI 12-10T-BQCE|1|3|28019905|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c41/dgv6lpyy8v27n9rm9yxh7qhri6955ny7/CMI-12_10T-28019905.pdf
CMI 12-15-BQCE|40|40|402|200|96|100|232|158|125|20|31|https://wellmix-pump.ru|9.2|1.5|220|Wellmix CMI 12-15-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-15-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=31 м, 220 В|13|13|CMI 12-15-BQCE|1|1|28019904|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/13c/tp3l582vsq8q5zl0j15vpljbv35fvybb/CMI-12_15-28019904.pdf
CMI 12-15T-BQCE|40|40|402|200|96|100|217|158|125|20|31|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|Wellmix CMI 12-15T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-15T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=31 м, 380 В|13|13|CMI 12-15T-BQCE|1|3|28019903|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/61d/kdnasun29uhwm4lppt8to49a3a2zuc0y/CMI-12_15T-28019903.pdf
CMI 12-20-BQCE|40|40|449|200|140|100|244|199|160|29|40|https://wellmix-pump.ru|13|1.85|220|Wellmix CMI 12-20-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-20-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=40 м, 220 В|20|20|CMI 12-20-BQCE|1|1|28019902|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b8b/jpria213bvg48suql7xwxjlrfiwr40l4/CMI-12_20-28019902.pdf
CMI 12-20T-BQCE|40|40|402|200|96|100|217|158|125|29|40|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CMI 12-20T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-20T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=40 м, 380 В|20|20|CMI 12-20T-BQCE|1|3|28019901|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d45/1q76xtyv11lhjl13jbnlox26o1dt41sl/CMI-12_20T-28019901.pdf
CMI 12-25-BQCE|40|40|449|200|140|100|244|199|160|34|50|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 12-25-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-25-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=50 м, 220 В|23|23|CMI 12-25-BQCE|1|1|28019900|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7d3/12a8f1a735jwsmzjratai5d2nsefu5iv/CMI-12_25-28019900.pdf
CMI 12-25T-BQCE|40|40|402|200|96|100|217|158|125|34|50|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 12-25T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-25T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=50 м, 380 В|23|23|CMI 12-25T-BQCE|1|3|28019899|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f47/ltetdjdbhi35yqbhgfipodq6l5se8076/CMI-12_25T-28019899.pdf
CMI 12-30T-BQCE|40|40|469|200|140|100|212|199|160|39|60|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 12-30T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 12-30T-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=60 м, 380 В|26|26|CMI 12-30T-BQCE|1|3|28019898|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4686/?oid=4687&vjl=4687|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4c2/vr42e4110l7cxlyiyezto4gdf5kptk43/CMI-12_30T-28019898.pdf
