|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 20-10-BQCE|50|50|408|215|96|130|209|158|125|10|14|https://wellmix-pump.ru|6.2|1|220|Wellmix CMI 20-10-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 20-10-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=14 м, 220 В|19|19|CMI 20-10-BQCE|1|1|28019881|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4714/?oid=4715&vjl=4715|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/43f/h3rwq5zdhh7azjgsf1ioutrdv71o9qyu/CMI-20_10-28019881.pdf
CMI 20-10T-BQCE|50|50|408|215|96|130|212|158|125|10|14|https://wellmix-pump.ru|2.4|1|380|Wellmix CMI 20-10T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 20-10T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=14 м, 380 В|19|19|CMI 20-10T-BQCE|1|3|28019880|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4714/?oid=4715&vjl=4715|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ef9/6co510lulat2erskfi1zf40jc60umx5m/CMI-20_10T-28019880.pdf
CMI 20-20-BQCE|50|50|480|230|140|130|244|199|160|21|28|https://wellmix-pump.ru|13|1.85|220|Wellmix CMI 20-20-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 20-20-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=28 м, 220 В|21|21|CMI 20-20-BQCE|1|1|28019879|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4714/?oid=4715&vjl=4715|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bc0/n5bnz0muydzk262j5n53l2tlhcqh1m0z/CMI-20_20-28019879.pdf
CMI 20-20T-BQCE|50|50|439|230|96|130|217|158|125|21|28|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CMI 20-20T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 20-20T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=28 м, 380 В|21|21|CMI 20-20T-BQCE|1|3|28019878|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4714/?oid=4715&vjl=4715|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e3b/f9wk20vo6xhp16ie4pxmg6uab21d3wg3/CMI-20_20T-28019878.pdf
CMI 20-30T-BQCE|50|50|500|230|140|130|212|199|160|32|42|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 20-30T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 20-30T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=42 м, 380 В|24|24|CMI 20-30T-BQCE|1|3|28019877|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4714/?oid=4715&vjl=4715|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b95/9sea3507ml2h7lfhonxh4g7u5bp41n6k/CMI-20_30T-28019877.pdf
CMI 20-40T-BQCE|50|50|561|297|140|175|252|199|160|42|58|https://wellmix-pump.ru|9.6|4|380|Wellmix CMI 20-40T-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 20-40T-BQCE, всасывающий патрубок G 2'' внутренняя, напорный патрубок G 2'' внутренняя, PN10, Hmax=58 м, 380 В|28|28|CMI 20-40T-BQCE|1|3|28019876|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4714/?oid=4715&vjl=4715|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0f0/66rl512naaj9ykclflxc2k57uhh2fopb/CMI-20_40T-28019876.pdf
