|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 2-20-BACE|25|25|318|128|96|68|170|158|125|18|20|https://wellmix-pump.ru|2|0.25|220|Wellmix CMI 2-20-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-20-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=20 м, 220 В|7.4|7.4|CMI 2-20-BACE|1|1|28019987|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-20T-BACE|25|25|318|128|96|68|174|158|125|18|20|https://wellmix-pump.ru|0.7|0.25|380|Wellmix CMI 2-20T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-20T-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=20 м, 380 В|7.4|7.4|CMI 2-20T-BACE|1|3|28019986|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-30-BACE|25|25|318|128|96|68|170|158|125|24|29|https://wellmix-pump.ru|2.4|0.37|220|Wellmix CMI 2-30-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-30-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=29 м, 220 В|7.5|7.5|CMI 2-30-BACE|1|1|28019985|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-30T-BACE|25|25|318|128|96|68|174|158|125|24|29|https://wellmix-pump.ru|1|0.37|380|Wellmix CMI 2-30T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-30T-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=29 м, 380 В|7.5|7.5|CMI 2-30T-BACE|1|3|28019984|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-40-BACE|25|25|336|146|96|86|170|158|125|33|38|https://wellmix-pump.ru|3.8|0.55|220|Wellmix CMI 2-40-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-40-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=38 м, 220 В|10|10|CMI 2-40-BACE|1|1|28019983|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-40T-BACE|25|25|336|146|96|86|174|158|125|33|38|https://wellmix-pump.ru|1.4|0.55|380|Wellmix CMI 2-40T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-40T-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=38 м, 380 В|10|10|CMI 2-40T-BACE|1|3|28019982|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-50-BACE|25|25|354|164|96|104|170|158|125|40|47|https://wellmix-pump.ru|3.8|0.55|220|Wellmix CMI 2-50-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-50-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=47 м, 220 В|10.5|10.5|CMI 2-50-BACE|1|1|28019981|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-50T-BACE|25|25|354|164|96|104|174|158|125|40|47|https://wellmix-pump.ru|1.4|0.55|380|Wellmix CMI 2-50T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-50T-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=47 м, 380 В|10.5|10.5|CMI 2-50T-BACE|1|3|28019980|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-60-BACE|25|25|416|199|96|140|180|158|125|47|56|https://wellmix-pump.ru|5.2|0.75|220|Wellmix CMI 2-60-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-60-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=56 м, 220 В|12|12|CMI 2-60-BACE|1|1|28019979|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-60T-BACE|25|25|416|199|96|140|188|158|125|47|56|https://wellmix-pump.ru|1.8|0.75|380|Wellmix CMI 2-60T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-60T-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=56 м, 380 В|12|12|CMI 2-60T-BACE|1|3|28019978|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-70-BACE|25|25|416|199|96|140|184|158|125|57|65|https://wellmix-pump.ru|6.2|1|220|Wellmix CMI 2-70-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-70-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=65 м, 220 В|13|13|CMI 2-70-BACE|1|1|28019977|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
CMI 2-70T-BACE|25|25|416|199|96|140|188|158|125|57|65|https://wellmix-pump.ru|2.4|1|380|Wellmix CMI 2-70T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 2-70T-BACE, всасывающий патрубок G 1'' внутренняя, напорный патрубок G 1'' внутренняя, PN10, Hmax=65 м, 380 В|13|13|CMI 2-70T-BACE|1|3|28019976|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4596/?oid=4599&vjl=4597|https://wellmix-pump.ru/upload/uf/134/706txd39s96j1d7hoxjs7v00m6m377xg/Katalog-CMI-23.06.2025.pdf
