|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|L4##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CMI 8-10B-BQCE|40|40|377|185|96|100|206|158|125|9|13|https://wellmix-pump.ru|3.8|0.55|220|Wellmix CMI 8-10B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-10B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=13 м, 220 В|10|10|CMI 8-10B-BQCE|1|1|28019925|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3d9/a1ki9bpmwbvxundz7bxaze3f4y4egd6i/CMI-8_10B-28019925.pdf
CMI 8-10BT-BQCE|40|40|377|185|96|100|212|158|125|9|13|https://wellmix-pump.ru|1.4|0.55|380|Wellmix CMI 8-10BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-10BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=13 м, 380 В|10|10|CMI 8-10BT-BQCE|1|3|28019924|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d45/c13ug1671wubb9znx0f60jzvvvh29z32/CMI-8_10BT-28019924.pdf
CMI 8-20B-BQCE|40|40|377|185|96|100|206|158|125|18|23|https://wellmix-pump.ru|5.2|0.75|220|Wellmix CMI 8-20B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-20B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=23 м, 220 В|11|11|CMI 8-20B-BQCE|1|1|28019923|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/838/0ldbw0y5ni0d79tgv6xqmqsqmafpyall/CMI-8_20B-28019923.pdf
CMI 8-20BT-BQCE|40|40|377|185|96|100|212|158|125|18|23|https://wellmix-pump.ru|1.8|0.75|380|Wellmix CMI 8-20BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-20BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=23 м, 380 В|11|11|CMI 8-20BT-BQCE|1|3|28019922|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f16/q6ewdtqa7vth2mdgas6fukjx9bnissbb/CMI-8_20BT-28019922.pdf
CMI 8-30B-BQCE|40|40|408|200|96|100|232|158|125|27|33|https://wellmix-pump.ru|7|1.1|220|Wellmix CMI 8-30B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-30B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=33 м, 220 В|12|12|CMI 8-30B-BQCE|1|1|28019921|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d11/ozgxfovtvcx2007iurupzlpw4mr59l31/CMI-8_30B-28019921.pdf
CMI 8-30BT-BQCE|40|40|408|200|96|100|217|158|125|27|33|https://wellmix-pump.ru|2.6|1.1|380|Wellmix CMI 8-30BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-30BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=33 м, 380 В|12|12|CMI 8-30BT-BQCE|1|3|28019920|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/60c/vubtrbzmwqptz3lh7lgs6moo8rfx0tr4/CMI-8_30BT-28019920.pdf
CMI 8-40B-BQCE|40|40|438|230|96|130|232|158|125|37|42|https://wellmix-pump.ru|9.2|1.5|220|Wellmix CMI 8-40B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-40B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=42 м, 220 В|15|15|CMI 8-40B-BQCE|1|1|28019919|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3ff/g7udxmpfx2eqa34ov0hm3esypp57y8jw/CMI-8_40B-28019919.pdf
CMI 8-40BT-BQCE|40|40|438|230|96|130|217|158|125|37|42|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|Wellmix CMI 8-40BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-40BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=42 м, 380 В|15|15|CMI 8-40BT-BQCE|1|3|28019918|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ef3/oa4nbfkzdxeavr61u9emlup29sf37g9c/CMI-8_40BT-28019918.pdf
CMI 8-50B-BQCE|40|40|539|290|140|190|244|199|160|46|53|https://wellmix-pump.ru|14|2.2|220|Wellmix CMI 8-50B-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-50B-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=53 м, 220 В|24|24|CMI 8-50B-BQCE|1|1|28019917|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/bc8/s9hezwwc4sxgownhwigrexe6cdrldxoz/CMI-8_50B-28019917.pdf
CMI 8-50BT-BQCE|40|40|438|290|96|190|217|158|125|46|53|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CMI 8-50BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-50BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=53 м, 380 В|24|24|CMI 8-50BT-BQCE|1|3|28019916|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/29f/4ddyo83kue9yr3pa9hz03kk5cu6qri3f/CMI-8_50BT-28019916.pdf
CMI 8-60BT-BQCE|40|40|559|290|140|190|212|199|160|54|67|https://wellmix-pump.ru|6.3|3|380|Wellmix CMI 8-60BT-BQCE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CMI 8-60BT-BQCE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=67 м, 380 В|26|26|CMI 8-60BT-BQCE|1|3|28019915|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cmi/4665/?oid=4667&vjl=4666|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1bb/n4iita85qjme0fts903ue0hqml8lxggp/CMI-8_60BT-28019915.pdf
