|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CUC 8-10-BACE|40|40|340|144|83|227|163|12|17|https://wellmix-pump.ru|3.8|0.55|220|Wellmix CUC 8-10-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-10-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=17 м, 220 В|13|13|CUC 8-10-BACE|1|1|11019977|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e2a/1yuw1xmv94pv92hmf3wtgozwmmx4fz9p.pdf
CUC 8-15-BACE|40|40|370|175|113|227|163|17|28.5|https://wellmix-pump.ru|5.2|0.75|220|Wellmix CUC 8-15-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-15-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=28.5 м, 220 В|15|15|CUC 8-15-BACE|1|1|11019975|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a03/r07uymtygmino68k620hnihqntpiuh8u.pdf
CUC 8-20-BACE|40|40|370|175|113|227|163|19.5|35.5|https://wellmix-pump.ru|6.2|1.0|220|Wellmix CUC 8-20-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-20-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=35.5 м, 220 В|18|18|CUC 8-20-BACE|1|1|11019973|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/8ea/12z7k320yrcmzmy83qmpaphs1wdkv6lt.pdf
CUC 8-25-BACE|40|40|432|205|144|235|163|30.5|47.5|https://wellmix-pump.ru|9.2|1.5|220|Wellmix CUC 8-25-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-25-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=47.5 м, 220 В|20|20|CUC 8-25-BACE|1|1|11019971|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1e0/6huacyjkx59z7pygy2ix9ah240ok00jb.pdf
CUC 8-30-BACE|40|40|474|205|144|262|168|32|53|https://wellmix-pump.ru|13.0|1.85|220|Wellmix CUC 8-30-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-30-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=53 м, 220 В|25|25|CUC 8-30-BACE|1|1|11019969|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/04b/bgdasv61gwxf5gc3gv71f016co332i1j.pdf
CUC 8-35-BACE|40|40|504|235|174|262|168|42|64|https://wellmix-pump.ru|14.0|2.2|220|Wellmix CUC 8-35-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-35-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=64 м, 220 В|26|26|CUC 8-35-BACE|1|1|11019967|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/55c/zb1wxx5v6xgdzqs9eqg6ormi7kxsjt7p.pdf
CUC 8-40-BACE|40|40|504|235|174|262|168|45|72|https://wellmix-pump.ru|14.0|2.2|220|Wellmix CUC 8-40-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-40-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=72 м, 220 В|28|28|CUC 8-40-BACE|1|1|11019965|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/783/qydk0xmesxg1301w5q8ial1tfxjh1kva.pdf
CUC 8-10T-BACE|40|40|340|144|83|220|163|12|17|https://wellmix-pump.ru|1.4|0.55|380|Wellmix CUC 8-10T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-10T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=17 м, 380 В|13|13|CUC 8-10T-BACE|1|3|11019976|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f18/keip8kzufi3mnte54jdd21gd8fyoisc3.pdf
CUC 8-15T-BACE|40|40|370|175|113|220|163|17|28.5|https://wellmix-pump.ru|1.8|0.75|380|Wellmix CUC 8-15T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-15T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=28.5 м, 380 В|15|15|CUC 8-15T-BACE|1|3|11019974|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/19b/c38ydijjpkwkvpttqposd4h83vfi4ewk.pdf
CUC 8-20T-BACE|40|40|370|175|113|220|163|19.5|35.5|https://wellmix-pump.ru|2.4|1.0|380|Wellmix CUC 8-20T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-20T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=35.5 м, 380 В|18|18|CUC 8-20T-BACE|1|3|11019972|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b4e/8ku8xs09vxj8dn3bffodno7d7oc4apz8.pdf
CUC 8-25T-BACE|40|40|432|205|144|225|163|30.5|47.5|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|Wellmix CUC 8-25T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-25T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=47.5 м, 380 В|20|20|CUC 8-25T-BACE|1|3|11019970|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7e1/euq9pru5u9kux16ebcb00bkc161gdhd7.pdf
CUC 8-30T-BACE|40|40|432|205|144|225|163|32|53|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CUC 8-30T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-30T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=53 м, 380 В|25|25|CUC 8-30T-BACE|1|3|11019968|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0b3/8efl0buxoio80v57nqv9cvvcy7h6h8l5.pdf
CUC 8-35T-BACE|40|40|463|235|174|225|163|42|64|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CUC 8-35T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-35T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=64 м, 380 В|26|26|CUC 8-35T-BACE|1|3|11019966|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f5d/8gis415dsrhoy6kxchfq5x5l9flta419.pdf
CUC 8-40T-BACE|40|40|463|235|174|225|163|45|72|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CUC 8-40T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 8-40T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=72 м, 380 В|28|28|CUC 8-40T-BACE|1|3|11019964|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/358/?oid=732&vjl=732|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/db2/l5wpy0lekgzhyrgpgkl3yd3u6gxwsa2v.pdf
