|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L3##LENGTH##MILLIMETERS|H##LENGTH##MILLIMETERS|B##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
CUC 12-10-BACE|40|40|340|144|83|227|163|13.5|20|https://wellmix-pump.ru|6.2|1.0|220|Wellmix CUC 12-10-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-10-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=20 м, 220 В|14|14|CUC 12-10-BACE|1|1|11019952|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/05b/glrvmay6coa3q9vdedt7sqe5fwo9envx.pdf
CUC 12-15-BACE|40|40|402|175|113|235|163|22.5|32.5|https://wellmix-pump.ru|9.2|1.5|220|Wellmix CUC 12-15-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-15-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=32.5 м, 220 В|16|16|CUC 12-15-BACE|1|1|11019950|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/2ee/00a84e791lqauro89wc1law61qdttbx1.pdf
CUC 12-20-BACE|40|40|444|175|113|262|168|27|38|https://wellmix-pump.ru|13.0|1.85|220|Wellmix CUC 12-20-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-20-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=38 м, 220 В|24|24|CUC 12-20-BACE|1|1|11019948|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/639/5v9rfwgx72ly9slx57cwk2a6stqjxzqh.pdf
CUC 12-25-BACE|40|40|474|205|144|262|168|35|50|https://wellmix-pump.ru|14.0|2.2|220|Wellmix CUC 12-25-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-25-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=50 м, 220 В|26|26|CUC 12-25-BACE|1|1|11019946|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/777/5cxtjf9k5obn59v9dmf7dc8fvta0uulf.pdf
CUC 12-10T-BACE|40|40|340|144|83|220|163|13.5|20|https://wellmix-pump.ru|2.4|1.0|380|Wellmix CUC 12-10T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-10T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=20 м, 380 В|14|14|CUC 12-10T-BACE|1|3|11019951|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/32b/ekdezr9pvm1gcobo1mw61p61camkyt9i.pdf
CUC 12-15T-BACE|40|40|402|175|113|225|163|22.5|32.5|https://wellmix-pump.ru|3.5|1.5|380|Wellmix CUC 12-15T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-15T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=32.5 м, 380 В|16|16|CUC 12-15T-BACE|1|3|11019949|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f73/40uokrjhy6go34i79ymdtkjq2ubxoqf8.pdf
CUC 12-20T-BACE|40|40|444|175|113|225|163|27|38|https://wellmix-pump.ru|4.1|1.85|380|Wellmix CUC 12-20T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-20T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=38 м, 380 В|24|24|CUC 12-20T-BACE|1|3|11019947|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/482/3msrc6jknk9mlpv83ccj8a4s5hxneqst.pdf
CUC 12-25T-BACE|40|40|474|205|144|225|163|35|50|https://wellmix-pump.ru|4.9|2.2|380|Wellmix CUC 12-25T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-25T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=50 м, 380 В|26|26|CUC 12-25T-BACE|1|3|11019945|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/000/4pr0pl1cyha34u6gtqpregr46ja9s3dz.pdf
CUC 12-30T-BACE|40|40|494|205|144|230|168|39|54.5|https://wellmix-pump.ru|6.3|3.0|380|Wellmix CUC 12-30T-BACE|Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Wellmix CUC 12-30T-BACE, всасывающий патрубок G 1 1/2'' внутренняя, напорный патрубок G 1 1/2'' внутренняя, PN10, Hmax=54.5 м, 380 В|28|28|CUC 12-30T-BACE|1|3|11019944|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/gorizontalnye_mnogostupenchatye_tsentrobezhnye_nasosy/cuc/349/?oid=735&vjl=735|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c11/iboug6afp19jia95lcpl2ywo963jydab.pdf
