|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|Номинальный диаметр рабочего колеса##LENGTH##MILLIMETERS|a##LENGTH##MILLIMETERS|f##LENGTH##MILLIMETERS|h##LENGTH##MILLIMETERS|h1##LENGTH##MILLIMETERS|n##LENGTH##MILLIMETERS|n1##LENGTH##MILLIMETERS|n2##LENGTH##MILLIMETERS|b##LENGTH##MILLIMETERS|s##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
NBW 80-65-125-4.0/2-380-G-BQQE|80|65|125|102|589|344|162|284|212|280|100|15|16.5|19|https://wellmix-pump.ru|8|4.0|380|Wellmix NBW 80-65-125-4.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-125-4.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=19 м, 380 В|56|56|NBW 80-65-125-4.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069962|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/de7/enac0dg1u9b8nup5sfy82j64t78s9385.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1219/?oid=1233&vjl=1233
NBW 80-65-125-5.5/2-380-G-BQQE|80|65|125|102|589|344|162|284|212|280|100|15|18.9|23|https://wellmix-pump.ru|10.9|5.5|380|Wellmix NBW 80-65-125-5.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-125-5.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=23 м, 380 В|68|68|NBW 80-65-125-5.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069961|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/21d/95gbabcxzospp0lk2izavo23t6y6fatl.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1219/?oid=1233&vjl=1233
NBW 80-65-125-7.5/2-380-G-BQQE|80|65|125|102|589|344|162|284|212|280|100|15|22.5|27|https://wellmix-pump.ru|14.5|7.5|380|Wellmix NBW 80-65-125-7.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-125-7.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=27 м, 380 В|74|74|NBW 80-65-125-7.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069960|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/327/9u5jf4n8edzpo3pdkrc4yhdv3jkz7f6q.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1219/?oid=1233&vjl=1233
NBW 80-65-160-9.2/2-380-G-BQQE|80|65|160|111|655|415|185|310|232|310|100|15|26|33|https://wellmix-pump.ru|17.3|9.2|380|Wellmix NBW 80-65-160-9.2/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-160-9.2/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=33 м, 380 В|90|90|NBW 80-65-160-9.2/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069959|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9ae/duyw14wsilrmy3ynqzijj3762c08h7wc.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1220/?oid=1236&vjl=1236
NBW 80-65-160-11.0/2-380-G-BQQE|80|65|160|111|655|415|185|310|232|310|100|15|29.8|36|https://wellmix-pump.ru|21|11.0|380|Wellmix NBW 80-65-160-11.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-160-11.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=36 м, 380 В|106|106|NBW 80-65-160-11.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069958|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cf3/r1eospa9placcenwlb2g87yqyhx5v1y1.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1220/?oid=1236&vjl=1236
NBW 80-65-160-15.0/2-380-G-BQQE|80|65|160|111|772|415|185|310|232|310|100|15|35|42|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 80-65-160-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-160-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=42 м, 380 В|134|134|NBW 80-65-160-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069957|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/984/hucf8k6ddrzt68hnaq7lnaz0a28u1xch.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1220/?oid=1236&vjl=1236
NBW 80-65-200-15.0/2-380-G-BQQE|80|65|200|111|766|425|185|323|232|310|100|15|41.5|45|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 80-65-200-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-200-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=45 м, 380 В|140|140|NBW 80-65-200-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069956|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/af6/yooipsgapucyyobnw85q61qnhjxd2a0g.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1221/?oid=1239&vjl=1239
NBW 80-65-200-18.5/2-380-G-BQQE|80|65|200|111|766|425|185|323|232|310|100|15|47.5|52|https://wellmix-pump.ru|34.7|18.5|380|Wellmix NBW 80-65-200-18.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-200-18.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=52 м, 380 В|145|145|NBW 80-65-200-18.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069955|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/72b/btbdd2m38zx3289kd5ul04i79b6x4eub.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1221/?oid=1239&vjl=1239
NBW 80-65-200-22.0/2-380-G-BQQE|80|65|200|111|766|425|185|323|232|310|100|15|52.5|59|https://wellmix-pump.ru|41.1|22.0|380|Wellmix NBW 80-65-200-22.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 80-65-200-22.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=59 м, 380 В|185|185|NBW 80-65-200-22.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069954|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/56e/qe2rsq9rfl1tu8rhci2c0qws3oyltxpd.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1221/?oid=1239&vjl=1239
