|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|Номинальный диаметр рабочего колеса##LENGTH##MILLIMETERS|a##LENGTH##MILLIMETERS|f##LENGTH##MILLIMETERS|h##LENGTH##MILLIMETERS|h1##LENGTH##MILLIMETERS|n##LENGTH##MILLIMETERS|n1##LENGTH##MILLIMETERS|n2##LENGTH##MILLIMETERS|b##LENGTH##MILLIMETERS|s##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
NBW 65-50-125-2.2/2-380-G-BQQE|65|50|125|102|528|302|133|250|190|245|75|15|12|17|https://wellmix-pump.ru|4.7|2.2|380|Wellmix NBW 65-50-125-2.2/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-125-2.2/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=17 м, 380 В|41|41|NBW 65-50-125-2.2/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069973|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d8d/19g4mmdkqkrsu7hqfyaut3fmu82h3fip.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1215/?oid=1222&vjl=1222
NBW 65-50-125-3.0/2-380-G-BQQE|65|50|125|102|528|302|133|250|190|245|75|15|15.5|20|https://wellmix-pump.ru|6.2|3.0|380|Wellmix NBW 65-50-125-3.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-125-3.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=20 м, 380 В|50|50|NBW 65-50-125-3.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069972|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0c5/ieb60cblbef04idr0mhvx61ffmg15tx6.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1215/?oid=1222&vjl=1222
NBW 65-50-125-4.0/2-380-G-BQQE|65|50|125|102|528|302|133|250|190|245|75|15|18.7|24|https://wellmix-pump.ru|8|4.0|380|Wellmix NBW 65-50-125-4.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-125-4.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=24 м, 380 В|52|52|NBW 65-50-125-4.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069971|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/d0e/vogb9gvehjjtz8vbvpu9o1ieot64o3be.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1215/?oid=1222&vjl=1222
NBW 65-50-160-5.5/2-380-G-BQQE|65|50|160|105|585|345|162|270|212|262|75|15|25|32|https://wellmix-pump.ru|10.9|5.5|380|Wellmix NBW 65-50-160-5.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-160-5.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=32 м, 380 В|64|64|NBW 65-50-160-5.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069970|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/342/ktc43znajajm9ypfxfqv6n58t4h3tkbm.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1216/?oid=1225&vjl=1225
NBW 65-50-160-7.5/2-380-G-BQQE|65|50|160|105|585|345|162|270|212|262|75|15|33|40|https://wellmix-pump.ru|14.5|7.5|380|Wellmix NBW 65-50-160-7.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-160-7.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=40 м, 380 В|71|71|NBW 65-50-160-7.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069969|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/804/7yvrvzkx59gj969fjgtt0j278m59qgfz.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1216/?oid=1225&vjl=1225
NBW 65-50-200-9.2/2-380-G-BQQE|65|50|200|105|635|390|185|310|232|310|100|15|38|50.5|https://wellmix-pump.ru|17.3|9.2|380|Wellmix NBW 65-50-200-9.2/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-200-9.2/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=50.5 м, 380 В|90|90|NBW 65-50-200-9.2/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069968|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/82e/ljtexd53p3l99mcwoa60r2a4ws5i5d04.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1217/?oid=1227&vjl=1227
NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE|65|50|200|105|635|390|185|310|232|310|100|15|46|57.5|https://wellmix-pump.ru|21|11.0|380|Wellmix NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=57.5 м, 380 В|106|106|NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069967|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/98c/ccgktjxy089dlh2nmio57j7szjzcte9m.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1217/?oid=1227&vjl=1227
NBW 65-50-200-15.0/2-380-G-BQQE|65|50|200|105|750|390|185|310|232|310|100|15|49.5|62|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 65-50-200-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-200-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=62 м, 380 В|145|145|NBW 65-50-200-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069966|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/4fb/34bq0ob7qdrpys69dmme4wy314gvq1tw.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1217/?oid=1227&vjl=1227
NBW 65-50-250-15.0/2-380-G-BQQE|65|50|250|102|755|415|185|330|250|327|100|15|52|68.5|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 65-50-250-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-250-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=68.5 м, 380 В|148|148|NBW 65-50-250-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069965|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/673/cxfg0a5ne4rx6xksz1kouuts78xubhyv.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1218/?oid=1230&vjl=1230
NBW 65-50-250-18.5/2-380-G-BQQE|65|50|250|102|755|415|185|330|250|327|100|15|62|79|https://wellmix-pump.ru|34.7|18.5|380|Wellmix NBW 65-50-250-18.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-250-18.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=79 м, 380 В|153|153|NBW 65-50-250-18.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069964|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e0c/t9efy6lq4wnvpau8c3jbhm9sfnlxehxn.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1218/?oid=1230&vjl=1230
NBW 65-50-250-22/2-380-G-BQQE|65|50|250|102|755|415|185|330|250|327|100|15|69|89.5|https://wellmix-pump.ru|41.1|22.0|380|Wellmix NBW 65-50-250-22/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-50-250-22/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=89.5 м, 380 В|180|180|NBW 65-50-250-22/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069963|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/dfd/7on5zea7yvditwplfm2620vdmvsnuwki.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1218/?oid=1230&vjl=1230
