|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|Номинальный диаметр рабочего колеса##LENGTH##MILLIMETERS|a##LENGTH##MILLIMETERS|f##LENGTH##MILLIMETERS|h##LENGTH##MILLIMETERS|h1##LENGTH##MILLIMETERS|n##LENGTH##MILLIMETERS|n1##LENGTH##MILLIMETERS|n2##LENGTH##MILLIMETERS|b##LENGTH##MILLIMETERS|s##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
NBW 65-40-125-1.1/2-380-G-BQQE|65|40|125|83|488|256|114|220|160|212|75|15|11.5|14.7|https://wellmix-pump.ru|2.5|1.1|380|Wellmix NBW 65-40-125-1.1/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-125-1.1/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=14.7 м, 380 В|27|27|NBW 65-40-125-1.1/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069984|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/847/9s3bwrtzl8eo60txzuklq1bgexzym73r.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1188/?oid=1202&vjl=1202
NBW 65-40-125-1.5/2-380-G-BQQE|65|40|125|83|488|256|114|220|160|212|75|15|13.9|18.1|https://wellmix-pump.ru|3.3|1.5|380|Wellmix NBW 65-40-125-1.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-125-1.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=18.1 м, 380 В|29|29|NBW 65-40-125-1.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069983|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e58/sf934dum6siyvthn2t3o0bjh5y67hwi4.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1188/?oid=1202&vjl=1202
NBW 65-40-125-2.2/2-380-G-BQQE|65|40|125|83|488|256|114|220|160|212|75|15|18|24.5|https://wellmix-pump.ru|4.7|2.2|380|Wellmix NBW 65-40-125-2.2/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-125-2.2/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=24.5 м, 380 В|34|34|NBW 65-40-125-2.2/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069982|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ed6/rp4gbqwnu8fsb1q1w46l7con88uwfras.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1188/?oid=1202&vjl=1202
NBW 65-40-160-3.0/2-380-G-BQQE|65|40|160|80|504|300|133|252|190|242|75|15|23.8|31.8|https://wellmix-pump.ru|6.2|3.0|380|Wellmix NBW 65-40-160-3.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-160-3.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=31.8 м, 380 В|48|48|NBW 65-40-160-3.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069981|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/dad/90gfflw512xr2vo8lbx8bp1i6e0mpafy.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1189/?oid=1205&vjl=1205
NBW 65-40-160-4.0/2-380-G-BQQE|65|40|160|80|504|300|133|252|190|242|75|15|28|38|https://wellmix-pump.ru|8|4.0|380|Wellmix NBW 65-40-160-4.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-160-4.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=38 м, 380 В|50|50|NBW 65-40-160-4.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069980|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/88d/4hvv7ucwmssy286u1gck3mb18rok0hy4.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1189/?oid=1205&vjl=1205
NBW 65-40-200-5.5/2-380-G-BQQE|65|40|200|102|573|340|160|282|214|267|75|15|37|46|https://wellmix-pump.ru|10.9|5.5|380|Wellmix NBW 65-40-200-5.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-200-5.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=46 м, 380 В|66|66|NBW 65-40-200-5.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069979|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/da2/leo4lkmaop10vqxt15r1sr25ildlnqjo.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1207/?oid=1209&vjl=1209
NBW 65-40-200-7.5/2-380-G-BQQE|65|40|200|102|573|340|160|282|214|267|75|15|45|57|https://wellmix-pump.ru|14.5|7.5|380|Wellmix NBW 65-40-200-7.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-200-7.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=57 м, 380 В|73|73|NBW 65-40-200-7.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069978|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b26/sv9das4hpftx2kewpbo0clxuro48lcvr.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1207/?oid=1209&vjl=1209
NBW 65-40-250-9.2/2-380-G-BQQE|65|40|250|94|628|415|185|328|250|328|100|15|49|64|https://wellmix-pump.ru|17.3|9.2|380|Wellmix NBW 65-40-250-9.2/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-250-9.2/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=64 м, 380 В|100|100|NBW 65-40-250-9.2/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069977|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/631/d069hi3elu4f193nq1kh48m3t7sfwsrr.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1208/?oid=1211&vjl=1211
NBW 65-40-250-11.0/2-380-G-BQQE|65|40|250|94|628|415|185|328|250|328|100|15|58|72|https://wellmix-pump.ru|21|11.0|380|Wellmix NBW 65-40-250-11.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-250-11.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=72 м, 380 В|116|116|NBW 65-40-250-11.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069976|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/980/rwteua6he1l10qzrbvop1thl4p4cqpse.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1208/?oid=1211&vjl=1211
NBW 65-40-250-15.0/2-380-G-BQQE|65|40|250|94|745|415|185|328|250|328|100|15|70|84.5|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 65-40-250-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-250-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=84.5 м, 380 В|146|146|NBW 65-40-250-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069975|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/015/qvh4vxkrpjby72lntt4wn6tzvvaywawm.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1208/?oid=1211&vjl=1211
NBW 65-40-250-18.5/2-380-G-BQQE|65|40|250|94|745|415|185|328|250|328|100|15|75|90|https://wellmix-pump.ru|34.7|18.5|380|Wellmix NBW 65-40-250-18.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 65-40-250-18.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=90 м, 380 В|155|155|NBW 65-40-250-18.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069974|Прочее|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/3db/zjfbuatiig7ronkoup4ddlb8q1r23ffa.pdf|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1208/?oid=1211&vjl=1211
