|DN1##LENGTH##MILLIMETERS|DN2##LENGTH##MILLIMETERS|Номинальный диаметр рабочего колеса##LENGTH##MILLIMETERS|a##LENGTH##MILLIMETERS|f##LENGTH##MILLIMETERS|h##LENGTH##MILLIMETERS|h1##LENGTH##MILLIMETERS|n##LENGTH##MILLIMETERS|n1##LENGTH##MILLIMETERS|n2##LENGTH##MILLIMETERS|b##LENGTH##MILLIMETERS|s##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##|ADSK_Количество фаз##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
NBW 50-32-125-0.75/2-S|50|32|125|80|485|250|112|202|140|190|70|15|12.5|17.5|https://wellmix-pump.ru|1.8|0.75|380|Wellmix NBW 50-32-125-0.75/2-S|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-125-0.75/2-S, PN16, Hmax=17.5 м, 380 В|24|24|NBW 50-32-125-0.75/2-S|1|3|3|21069999|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1181/?oid=1182&vjl=1182|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/76b/ttw3z3n41g0gggmumgwczh9x5qinnf9s.pdf
NBW 50-32-125-1.1/2-S|50|32|125|80|485|250|112|202|140|190|70|15|16.5|22|https://wellmix-pump.ru|2.5|1.1|380|Wellmix NBW 50-32-125-1.1/2-S|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-125-1.1/2-S, PN16, Hmax=22 м, 380 В|25|25|NBW 50-32-125-1.1/2-S|1|3|3|21069998|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1181/?oid=1182&vjl=1182|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f02/ug3pkbs60380447j5wq8gtrofoh0tygj.pdf
NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE|50|32|160|83|480|293|132|245|190|245|70|15|18.5|25.4|https://wellmix-pump.ru|3.3|1.5|380|Wellmix NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE, PN16, Hmax=25.4 м|34|34|NBW 50-32-160-1.5/2-380-S-BQQE|1|3|3|21069997|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1184/?oid=1190&vjl=1190|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ae3/ewggshp51bp2al87b33mmktaq2ikgsf2.pdf
NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE|50|32|160|83|480|293|132|245|190|245|70|15|24.5|31|https://wellmix-pump.ru|4.7|2.2|380|Wellmix NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE, PN16, Hmax=31 м|39|39|NBW 50-32-160-2.2/2-380-S-BQQE|1|3|3|21069996|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1184/?oid=1190&vjl=1190|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ec9/besmr3dcwurryfxx0n8d417p3a9ild5i.pdf
NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE|50|32|160|83|480|293|132|245|190|245|70|15|27.5|35|https://wellmix-pump.ru|6.2|3.0|380|Wellmix NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE, PN16, Hmax=35 м|50|50|NBW 50-32-160-3.0/2-380-S-BQQE|1|3|3|21069995|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1184/?oid=1190&vjl=1190|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1dc/ws9w1slh933gwlshn5hlhe21ht8cvm50.pdf
NBW 50-32-200-3.0/2-380-S-BQQE|50|32|200|82|502|340|160|270|190|240|70|15|30.5|44.2|https://wellmix-pump.ru|6.2|3.0|380|Wellmix NBW 50-32-200-3.0/2-380-S-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-200-3.0/2-380-S-BQQE, PN16, Hmax=44.2 м|52|52|NBW 50-32-200-3.0/2-380-S-BQQE|1|3|3|21069994|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1185/?oid=1193&vjl=1193|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/51e/pv0jjnrxmx4l3h746y698hhr9xsg7a3p.pdf
NBW 50-32-200-4.0/2-380-S-BQQE|50|32|200|82|502|340|160|270|190|240|70|15|40|54.5|https://wellmix-pump.ru|8|4.0|380|Wellmix NBW 50-32-200-4.0/2-380-S-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-200-4.0/2-380-S-BQQE, PN16, Hmax=54.5 м|53|53|NBW 50-32-200-4.0/2-380-S-BQQE|1|3|3|21069993|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1185/?oid=1193&vjl=1193|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ab5/xq3sykszzr0zdvo5c41xht2pyo7r3tqt.pdf
NBW 50-32-250-5.5/2-380-G-BQQE|50|32|250|88|620|404|185|328|250|328|100|16|51.5|60|https://wellmix-pump.ru|10.9|5.5|380|Wellmix NBW 50-32-250-5.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-5.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=60 м|66|66|NBW 50-32-250-5.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069992|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1186/?oid=1195&vjl=1195|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cb9/fw4abztbmig88qbepv0c0eqlx1alh5yr.pdf
NBW 50-32-250-7.5/2-380-G-BQQE|50|32|250|88|620|404|185|328|250|328|100|16|64.5|69.5|https://wellmix-pump.ru|14.5|7.5|380|Wellmix NBW 50-32-250-7.5/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-7.5/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=69.5 м|73|73|NBW 50-32-250-7.5/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069990|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1186/?oid=1195&vjl=1195|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/00b/t43jen6ijov0sjayn3vigxpl4645fs8l.pdf
NBW 50-32-250-9.2/2-380-G-BQQE|50|32|250|88|620|404|185|328|250|328|100|16|69|75|https://wellmix-pump.ru|17.3|9.2|380|Wellmix NBW 50-32-250-9.2/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-9.2/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=75 м|80|80|NBW 50-32-250-9.2/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069989|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1186/?oid=1195&vjl=1195|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/5d2/2lrmek23zkhyv5vipt8thr1j3bdlrhd3.pdf
NBW 50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE|50|32|250|88|620|404|185|328|250|328|100|16|78|90|https://wellmix-pump.ru|21|11.0|380|Wellmix NBW 50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=90 м|95|95|NBW 50-32-250-11.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069988|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1186/?oid=1195&vjl=1195|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/71d/7uzk4i1oeuz1vun48bb5qbiw70bv8c67.pdf
NBW 50-32-250-15.0/2-380-G-BQQE|50|32|250|88|725|404|185|328|250|328|100|16|84|97|https://wellmix-pump.ru|28.4|15.0|380|Wellmix NBW 50-32-250-15.0/2-380-G-BQQE|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-15.0/2-380-G-BQQE, PN16, Hmax=97 м|125|125|NBW 50-32-250-15.0/2-380-G-BQQE|1|3|3|21069987|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1186/?oid=1195&vjl=1195|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ce8/f9ilmjfkoc7zmay3maihoeyxen18vj6h.pdf
NBW 50-32-250-5.5/2-2S|50|32|250|160|630|362|162|306|216|280|75|14|53|79.5|https://wellmix-pump.ru|10.9|5.5|380|Wellmix NBW 50-32-250-5.5/2-2S|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-5.5/2-2S, PN16, Hmax=79.5 м, 380 В|73|73|NBW 50-32-250-5.5/2-2S|1|3|3|21069991|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1187/?oid=1200&vjl=1200|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/7c0/7y6d3341d5ubfjntncvi5sncagr5es4z.pdf
NBW 50-32-250-7.5/2-2S|50|32|250|160|630|362|162|306|216|280|75|14|72|95|https://wellmix-pump.ru|14.5|7.5|380|Wellmix NBW 50-32-250-7.5/2-2S|Моноблочный насос Wellmix NBW 50-32-250-7.5/2-2S, PN16, Hmax=95 м, 380 В|80|80|NBW 50-32-250-7.5/2-2S|1|3|3|21069985|Прочее|https://wellmix-pump.ru/catalog/monoblochnye_nasosy/nbw/1187/?oid=1200&vjl=1200|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1dd/45jop8ipk90rvajtq1s5pqk2awek8mr1.pdf
