|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H3##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TD 250-12.5/4T|405|355|320|250|12.5|18.4|https://wellmix-pump.ru|550|1100|465|1417|300|250|400|390|243|316|314|397|56.6|0|0|30|0|Wellmix TD 250-12.5/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-12.5/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=18.4 м, 380 В, 30 кВт|588|588|TD 250-12.5/4T BQQE|1|22069965|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/aeb/w4igxt2vbsxje6repl2u3vmmkj56sv3h.pdf
TD 250-14/4T|405|355|320|250|14|20|https://wellmix-pump.ru|550|1100|495|1469|300|250|450|390|243|316|334|445|69.6|0|0|37|0|Wellmix TD 250-14/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-14/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=20 м, 380 В, 37 кВт|614|614|TD 250-14/4T BQQE|1|22069964|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/723/r37p3b7ogz9m8e5begk1ff28j261yhhs.pdf
TD 250-16/4T|405|355|320|250|16|20.5|https://wellmix-pump.ru|550|1100|465|1417|300|250|400|390|243|316|314|397|56.6|0|0|30|0|Wellmix TD 250-16/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-16/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=20.5 м, 380 В, 30 кВт|596|596|TD 250-16/4T BQQE|1|22069963|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/5a0/txwrraimeixud3u80dgp9tvht07nz2zg.pdf
TD 250-17/4T|405|355|320|250|17|21.8|https://wellmix-pump.ru|550|1100|495|1492|300|250|450|390|243|316|334|445|84.4|0|0|45|0|Wellmix TD 250-17/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-17/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=21.8 м, 380 В, 45 кВт|649|649|TD 250-17/4T BQQE|1|22069962|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/cc8/fst5ghif0l1e26h9ov07hrojtrz209ft.pdf
TD 250-19/4T|405|355|320|250|19|22.7|https://wellmix-pump.ru|550|1100|495|1469|300|250|450|390|243|316|334|445|69.6|0|0|37|0|Wellmix TD 250-19/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-19/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=22.7 м, 380 В, 37 кВт|611|611|TD 250-19/4T BQQE|1|22069961|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/0c6/qbsh6xach5t57nyrjfr4aofzifmdwesk.pdf
TD 250-20/4T|405|355|320|250|20|24.75|https://wellmix-pump.ru|550|1100|495|1568|300|250|550|390|243|316|367|484|103|0|0|55|0|Wellmix TD 250-20/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-20/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=24.75 м, 380 В, 55 кВт|722|722|TD 250-20/4T BQQE|1|22069960|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/ae2/52g9tmn31smeo725zhd3lhm908igzh4p.pdf
TD 250-22/4T|405|355|320|250|22|25.7|https://wellmix-pump.ru|550|1100|495|1492|300|250|450|390|243|316|334|445|84.4|0|0|45|0|Wellmix TD 250-22/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-22/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=25.7 м, 380 В, 45 кВт|682|682|TD 250-22/4T BQQE|1|22069959|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/33f/o7zui7b903y78fkxyl8wojfrx5spkh0a.pdf
TD 250-26/4T|405|355|320|250|26|31.7|https://wellmix-pump.ru|550|1100|507|1667|300|250|550|440|264|329|407|547|136|0|0|75|0|Wellmix TD 250-26/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-26/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=31.7 м, 380 В, 75 кВт|999|999|TD 250-26/4T BQQE|1|22069958|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/b19/3fwqtg8tqhxyjcd1npe18nnclzhvdxj7.pdf
TD 250-29/4T|405|355|320|250|29|34.6|https://wellmix-pump.ru|550|1100|607|1580|300|250|550|440|264|329|367|484|103|0|0|55|0|Wellmix TD 250-29/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-29/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=34.6 м, 380 В, 55 кВт|773|773|TD 250-29/4T BQQE|1|22069957|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c06/4yzhbweaczq0yn5vwa6qoz02h3tdexj5.pdf
TD 250-32/4T|405|355|320|250|32|36.7|https://wellmix-pump.ru|550|1100|507|1687|300|250|550|440|264|329|407|547|163|0|0|90|0|Wellmix TD 250-32/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-32/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=36.7 м, 380 В, 90 кВт|1033|1033|TD 250-32/4T BQQE|1|22069956|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/e55/l7nwbgn5bpldn0d01fd2we30i3h6n4pp.pdf
TD 250-36/4T|405|355|320|250|36|39.1|https://wellmix-pump.ru|550|1100|507|1667|300|250|550|440|264|329|407|547|136|0|0|75|0|Wellmix TD 250-36/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-36/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=39.1 м, 380 В, 75 кВт|978|978|TD 250-36/4T BQQE|1|22069955|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/9cc/h2gvhh0188u9psrejalwga00d5rosso7.pdf
TD 250-40/4T|405|355|320|250|40|46|https://wellmix-pump.ru|600|1200|525|1803|305|250|660|440|292|347|535|645|197|0|0|110|0|Wellmix TD 250-40/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-40/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=46 м, 380 В, 110 кВт|1389|1389|TD 250-40/4T BQQE|1|22069954|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/95d/itgw4pb4urbauwenyoii2uvf7byfaql6.pdf
TD 250-47/4T|405|355|320|250|47|53.3|https://wellmix-pump.ru|600|1200|485|1670|305|250|550|440|292|347|407|547|163|0|0|90|0|Wellmix TD 250-47/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-47/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=53.3 м, 380 В, 90 кВт|1085|1085|TD 250-47/4T BQQE|1|22069953|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/2bf/carturwm2hf2pr11x4qdiwx5sm8kydj1.pdf
TD 250-50/4T|405|355|320|250|50|55.6|https://wellmix-pump.ru|600|1200|525|1990|305|250|660|440|292|347|535|645|236|0|0|132|0|Wellmix TD 250-50/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-50/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=55.6 м, 380 В, 132 кВт|1473|1473|TD 250-50/4T BQQE|1|22069952|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c20/6qr2gpa8u9vz02iajnt3olk1y2l4ezg6.pdf
TD 250-56/4T|405|355|320|250|56|61.6|https://wellmix-pump.ru|600|1200|525|1883|305|250|660|440|292|347|535|645|197|0|0|110|0|Wellmix TD 250-56/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 250-56/4T BQQE, DN250, PN12, Hmax=61.6 м, 380 В, 110 кВт|1389|1389|TD 250-56/4T BQQE|1|22069951|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/898/?oid=904&vjl=899|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1bc/9urboiffhk7gdzyd8n1nkwmb9vvpv7w6.pdf
