|d4##LENGTH##MILLIMETERS|d3##LENGTH##MILLIMETERS|d2##LENGTH##MILLIMETERS|d1##LENGTH##MILLIMETERS|Wellmix_Номинальный напор##OTHER##|Wellmix_Максимальный напор##OTHER##|URL##OTHER##|L2##LENGTH##MILLIMETERS|L1##LENGTH##MILLIMETERS|H2##LENGTH##MILLIMETERS|H3##LENGTH##MILLIMETERS|H1##LENGTH##MILLIMETERS|DN##LENGTH##MILLIMETERS|D##LENGTH##MILLIMETERS|B5##LENGTH##MILLIMETERS|B4##LENGTH##MILLIMETERS|B3##LENGTH##MILLIMETERS|B2##LENGTH##MILLIMETERS|B1##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES|ADSK_Свободный напор жидкости##PIPING_PRESSURE##PASCALS|ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND|ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS|ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS|ADSK_Наименование краткое##OTHER##|ADSK_Наименование##OTHER##|ADSK_Масса_Текст##OTHER##|ADSK_Масса##OTHER##|ADSK_Марка##OTHER##|ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##|ADSK_Код изделия##OTHER##|ADSK_URL страницы изделия##OTHER##|ADSK_URL документации изделия##OTHER##
TD 125-11/4T|250|210|184|125|11|13.4|https://wellmix-pump.ru|310|620|873|228|215|125|200|230|162|216|190|257|11.2|0|0|5.5|0|Wellmix TD 125-11/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-11/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=13.4 м, 380 В, 5,5 кВт|166|166|TD 125-11/4T BQQE|1|22069999|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/a87/vyrl4e10hyy97qwfgruu01gdamldbl5h.pdf
TD 125-14/4T|250|210|184|125|14|15.4|https://wellmix-pump.ru|310|620|873|228|215|125|200|230|162|216|190|257|15|0|0|7.5|0|Wellmix TD 125-14/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-14/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=15.4 м, 380 В, 7,5 кВт|179|179|TD 125-14/4T BQQE|1|22069998|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/909/y9568fnpjtwxg2ou1k2zl7xen1po6s6s.pdf
TD 125-18/4T|250|210|184|125|18|21|https://wellmix-pump.ru|400|800|989|276|215|125|350|230|178|211|261|314|21.5|0|0|11|0|Wellmix TD 125-18/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-18/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=21 м, 380 В, 11 кВт|257|257|TD 125-18/4T BQQE|1|22069997|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/950/fhre36vkmm28d5o2o1sz69g26vqtjo3y.pdf
TD 125-20/4T|250|210|184|125|20|22|https://wellmix-pump.ru|400|800|1012|276|215|125|350|230|178|211|261|314|21.5|0|0|11|0|Wellmix TD 125-20/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-20/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=22 м, 380 В, 11 кВт|289|289|TD 125-20/4T BQQE|1|22069996|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/c5c/v7s7cobmu5tda9sag1z5p5yb5jt8bfaz.pdf
TD 125-22/4T|250|210|184|125|22|26.7|https://wellmix-pump.ru|400|800|1047|292|215|125|350|230|208|236|261|314|28.8|0|0|15|0|Wellmix TD 125-22/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-22/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=26.7 м, 380 В, 15 кВт|301|301|TD 125-22/4T BQQE|1|22069995|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/82d/ttoaeknaqpufx9foygb0w2bvnwwhbye3.pdf
TD 125-28/4T|250|210|184|125|28|30.9|https://wellmix-pump.ru|400|800|1084|292|215|125|350|230|208|236|273|355|35.3|0|0|18.5|0|Wellmix TD 125-28/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-28/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=30.9 м, 380 В, 18,5 кВт|321|321|TD 125-28/4T BQQE|1|22069994|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/07a/8kg030c1al66d4jjgllin45dvae2efkd.pdf
TD 125-32/4T|250|210|184|125|32|34.6|https://wellmix-pump.ru|400|800|1122|292|215|125|350|230|208|236|273|355|41.8|0|0|22|0|Wellmix TD 125-32/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-32/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=34.6 м, 380 В, Pэл=22 кВт|356|356|TD 125-32/4T BQQE|1|22069993|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/f4a/34g7mrcumnjlt1bvkqaq9wmh8c6hypwe.pdf
TD 125-40/4T|250|210|184|125|40|46.2|https://wellmix-pump.ru|400|800|1179|315|215|125|400|230|233|272|314|397|56.6|0|0|30|0|Wellmix TD 125-40/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-40/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=46.2 м, 380 В, Pэл=30 кВт|442|442|TD 125-40/4T BQQE|1|22069992|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/801/jtaxhbs8hksoisfix6ui0jc776nadnvc.pdf
TD 125-48/4T|250|210|184|125|48|52.6|https://wellmix-pump.ru|400|800|1204|315|215|125|400|230|233|272|334|445|69.6|0|0|37|0|Wellmix TD 125-48/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-48/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=52.6 м, 380 В, Pэл=37 кВт|498|498|TD 125-48/4T BQQE|1|22069991|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/47f/cmilba3jr23phv6nyd93kjhp95dwb14b.pdf
TD 125-50/4T|250|210|184|125|50|55|https://wellmix-pump.ru|400|800|1311|315|215|125|400|230|233|272|334|445|84.4|0|0|45|0|Wellmix TD 125-50/4T BQQE|Одноступенчатый центробежный насос TD 125-50/4T BQQE, DN125, PN12, Hmax=55 м, 380 В, Pэл=45 кВт|505|505|TD 125-50/4T BQQE|1|22069990|https://wellmix-pump.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy_s_sukhim_rotorom/tg_td/861/?oid=862&vjl=862|https://wellmix-pump.ru/upload/iblock/1b1/wvale0hc0hb3nwj8174j9b5znre6umqf.pdf
